Share

ThinClient Manager

使用说明

目录

[**1.** **登录 & 修改密码** 3](#_Toc529516704)

[**2.** **屏幕广播** 4](#_Toc529516705)

[**2.1** **屏幕广播设置** 4](#_Toc529516706)

[**2.2** **开启/关闭屏幕广播** 5](#_Toc529516707)

[**3.** **终端管理** 6](#_Toc529516708)

[**3.1 终端连接数量** 6](#_Toc529516709)

[**3.2 刷新终端列表** 6](#_Toc529516710)

[**3.3搜索终端** 7](#_Toc529516711)

[**3.4修改终端展示方式** 7](#_Toc529516712)

[**3.5终端操作** 7](#_Toc529516713)

[**3.5.1 全选：**选择全部终端 8](#_Toc529516714)

[**3.5.2 全不选：**取消选择全部终端 8](#_Toc529516715)

[**3.5.3 关闭终端：**远程关闭已选终端 8](#_Toc529516716)

[**3.5.4 重启终端：**远程重启已选终端 9](#_Toc529516717)

[**3.5.5 删除终端：**远程删除已选终端 9](#_Toc529516718)

[**3.5.6 唤醒终端：**远程唤醒已选终端 9](#_Toc529516719)

[**3.5.7 VNC打开终端：**配置已选终端的VNC连接，远程打开终端并进行控制 9](#_Toc529516720)

[**3.5.8 分配RDP主机：**为所选择终端分配RDP主机 10](#_Toc529516721)

[**3.5.9 连接RDP主机：**已选终端连接RDP主机 12](#_Toc529516722)

[**3.5.10 断开RDP主机连接：**断开已选终端与RDP主机连接 12](#_Toc529516723)

[**3.5.11 更新终端：**选择升级文件并对已选远程终端进行升级 12](#_Toc529516724)

[**3.5.12 PDF文件推送：**选择PDF文件并对已选远程终端进行推送 13](#_Toc529516725)

[**3.5.13 唤醒关机任务管理：**对终端进行计划任务管理 13](#_Toc529516726)

[**4.** **用户管理** 16](#_Toc529516727)

[**4.1 用户连接数** 16](#_Toc529516728)

[**4.2 刷新用户列表** 16](#_Toc529516729)

[**4.3 搜索用户** 16](#_Toc529516730)

[**4.4 用户管理** 17](#_Toc529516731)

[**4.4.1 全选：**选择全部终端 17](#_Toc529516732)

[**4.4.2 全不选：**不选择全部终端 17](#_Toc529516733)

[**4.4.3 创建用户：**为主机创建一个新的用户 17](#_Toc529516734)

[**4.4.4 编辑用户：**编辑已选的用户 19](#_Toc529516735)

[**4.4.5 删除用户：**删除已选的用户. 20](#_Toc529516736)

[**4.4.6 重置密码：**重置已选用户的密码. 20](#_Toc529516737)

[**4.4.7 断开连接：**断开已选用户与主机的连接. 20](#_Toc529516738)

[**4.4.8 注销：**注销已选用户与主机的连接. 21](#_Toc529516739)

[**4.4.9 发送消息：**对已选用户远程发送消息 21](#_Toc529516740)

[**5.** **主机管理** 22](#_Toc529516741)

[**5.1 主机连接数** 22](#_Toc529516742)

[**5.2 刷新主机列表** 22](#_Toc529516743)

[**5.3 搜索主机** 22](#_Toc529516744)

[**6.** **系统设置** 23](#_Toc529516745)

1. **登录 & 修改密码**

打开软件后，输入密码即可进入到终端管理界面。登录密码默认为空，点击修改密码按钮可以进入修改密码界面，输入旧密码和新密码并点击确认即可修改。





1. **屏幕广播**



* 1. **屏幕广播设置**

点击按钮进入屏幕广播设置界面.

◆ 屏幕广播模式设置：选择屏幕广播的模式

◆ 截屏模式：选择屏幕广播截屏的模式

◆ 音频广播开关：选择打开或关闭麦克风和多媒体音频广播

◆ 截屏最大帧数：通过输入或右侧按钮来增加或减少屏幕广播截屏的最大帧数



* 1. **开启/关闭屏幕广播**

点击按钮开启屏幕广播.

点击按钮关闭屏幕广播.

1. **终端管理**

终端管理界面会显示所有已经连接到主机的终端信息，包括ID，主机名，型号，版本，IP地址，MAC地址，RDP主机，RDP用户，连接状态，并对终端进行管理。



**3.1 终端连接数量**



总数是所有连接过主机的终端数量。

连接数是正在连接主机的终端数量。

**3.2 刷新终端列表**



点击刷新按钮将会重新扫描终端，并在下方显示。

**3.3搜索终端**



输入关键字搜索下方终端。

**3.4修改终端展示方式**

 点击按钮将终端展示方式修改为监控模式



 点击按钮将终端展示方式修改为列表模式



**3.5终端操作**

右键点击对应的终端或空白区域，可以对终端进行管理操作。



**3.5.1 全选：**选择全部终端

**3.5.2 全不选：**取消选择全部终端

**3.5.3 关闭终端：**远程关闭已选终端



**3.5.4 重启终端：**远程重启已选终端



**3.5.5 删除终端：**远程删除已选终端

**3.5.6 唤醒终端：**远程唤醒已选终端

**3.5.7 VNC打开终端：**配置已选终端的VNC连接，远程打开终端并进行控制

**端口：**输入VNC连接的端口号

**加密：**选择VNC连接加密方式

**缩放：**选择屏幕缩放或不缩放

**全屏：**选择全屏显示或不全屏



**3.5.8 分配RDP主机：**为所选择终端分配RDP主机

**全选：**选择下方列表中的所有终端

**自动分配：**自动为已选终端分配主机

**主机：**为已选终端分配主机

**用户：**为已选终端选择用户

**密码：**输入用户的密码

**端口：**输入主机连接的端口号



**3.5.9 连接RDP主机：**已选终端连接RDP主机

**3.5.10 断开RDP主机连接：**断开已选终端与RDP主机连接

**3.5.11 更新终端：**选择升级文件并对已选远程终端进行升级



**3.5.12 PDF文件推送：**选择PDF文件并对已选远程终端进行推送



**3.5.13 唤醒关机任务管理：**对终端进行计划任务管理

**添加任务：**对已选择终端添加计划任务

**删除任务：**对已选择终端删除计划任务

**任务类型：**选择计划任务类型

**任务执行时间：**设定计划任务执行的时间





1. **用户管理**

用户管理界面展示了主机的所有账户，并提供管理操作。



**4.1 用户连接数**



总数是所有账户的数量.

连接数是目前已经连接的账户数量.

**4.2 刷新用户列表**



点击刷新按钮将重新扫描用户账户并在下方列表更新.

**4.3 搜索用户**



输入关键字后在下方用户列表中进行搜索

**4.4 用户管理**

右键点击对应的用户或空白区域，可以对用户进行管理操作。



**4.4.1 全选：**选择全部终端

**4.4.2 全不选：**不选择全部终端

**4.4.3 创建用户：**为主机创建一个新的用户

**用户名：**输入用于登录的用户名

**密码：**输入该用户的密码

**密码规则：**选择自己需要的密码规则

**数量：**输入需要创建的账户数量



**预览即将创建的用户名及密码：** 

**4.4.4 编辑用户：**编辑已选的用户



**4.4.5 删除用户：**删除已选的用户.



**4.4.6 重置密码：**重置已选用户的密码.



**4.4.7 断开连接：**断开已选用户与主机的连接.



**4.4.8 注销：**注销已选用户与主机的连接.



**4.4.9 发送消息：**对已选用户远程发送消息

**标题：**输入要发送的消息标题

**正文：**输入要发送的消息正文.



1. **主机管理**

主机管理界面展示了所有的主机



**5.1 主机连接数**



总数是所有主机的数量.

连接数是目前已经连接的主机数量.

**5.2 刷新主机列表**



点击刷新按钮将重新扫描主机并在下方列表更新.

**5.3 搜索主机**



输入关键字后在下方主机列表中进行搜索

1. **系统设置**



**禁止所有USB设备：**如果开启，所有USB设备都会被禁用.

**允许远程连接到此电脑：**如果开启，终端才允许通过远程连接到此电脑

**开启终端监控：**如需监控终端，需要先开启此功能

**用户存储设置：**配置用户存储

**用户存储位置：**选择用户存储的硬盘位置

**所有用户不可见的磁盘驱动器：**勾选后的磁盘将对所有用户不可见.

 **点击可更换管理工具的显示语言**

